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Инструкция по эксплуатации

         и каталог запчастей

Стандартные принадлежности:

Нож (S135) ………………………..1 шт.

Угольная щетка (S104)……… 1 набор.
Заточной камень (S150)……….. 1 шт.

 Смазчик ножа (S140)…………... 1 шт.
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PART NO.


PART NAME


PART NO.


PART NAME



S-101


Stator


S-107


Motor Cover



S-102


Rotor


S-108


Screw for Stator



S-103


Condenser


S-109


Terminal



S-104


Carbon Brush


S-110


Screw for Terminal



S-105


Cap for Carbon Brush


S-111


Terminal Box



S-106


Wave Washer


S-112


Screw for. T.Box





PART NO.


PART NAME



S-113


Terminal Plate



S-114


Rubber Bushing



S-115


Air Guide



S-116


Drive Handle



S-117


Screw for Handle



S-118


Nut for Handle



S-119


Cover for Handle



S-120


Screw for Cover



S-121


Switch



S-122


Connecting Terminal



S-123


Screw for Earth



S-124


Drive Gear



S-125


Roll Pin



S-126


Bearing



S-127


Gear Box



S-128


Screw for G. Box



S-129


Drive Gear Metal



S-130


Cover for Metal



S-131


Knife Gear



S-132


Washer for Gear



S-133


Screw for Gear



S-134


Ring for Gear



S-135


Knife(8-sided) *Round(option)



S-136


Lock Nut for Knife



S-137


Knife Oiler



S-138


Screw for Oiler



S-139


Spring for Oiler



S-140


Oil Felt



S-141


Knife Guard



S-142


Spring for Guard



S-143


Screw for Spring



S-144


Safety Plate



S-145


Screw for Plate



S-146


Spring washer for Plate



S-147


Grease Cup





PART NO.


PART NAME



S-148


Cap for Grease Cup



S-149


Grinder Shaft



S-150


Emery Wheel



S-151


Grinder Spring



S-152


Grinder Collar



S-153


Spring for Collar



S-154


Sharpening Switch



S-155


Grinder Arm



S-156


Screw for Grinder Arm



S-157


Standard



S-158


Screw for Standard (upside)



S-159


Screw for Standard (bottom)



S-160


Guide Plate



S-161


Screw for Guide Plate



S-162


Base Plate



S-163


Front RIooer



S-164


Roller Shaft (front)



S-165


Roller Shaft (rear)



S-166


Screw for Roller shaft



S-169


Oiler



S-170


Lock Shaft



S-171


Grease



S-172


Cleaning Brush



S-173


Wrench



S-174


Code Complete with earth



S-175


Lower Blade



S-176


Screw for Lower Blade



S-177


Washer for Lower Blade



S-178


Pressure Spring for Lower Blade



S-179


Screw for Pressure Spring



S-180


Rear Roller Set



S-181


Switch Cap



S-182


Nut for Knife Gear Screw



S-183


Washer for Knife Gear Screw



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией, соедините шнур питания с машиной, и заточите режущую кромку ножа, нажав несколько раз на кнопку заточного камня (B).

ПРОВЕРКА 

A. Смазка
1.Каждые 50 часов: подать небольшое количество масла через чашечку (А) и повернуть крышечку.

2. Каждые 150 часов: открыть крышечку [А] и заполнить маслом.

 B. Смазка

Каждые 10-20 часов: добавить масло смазчику ножа [D], пока масло не войдет в контакт с режущей гранью ножа.

C. Замена и регулировка заточного камня
При износе заточного камня, ослабьте гайку крепления механизма заточки [J], и замените заточной камень, установив его так, чтобы обеспечить надлежащий контакт с гранью ножа.

Регулирование заточки

1. Удалить предохранитель ножа [E] по направлению вверх.

2. Оттянуть пружину смазчика ножа [D] и отвести вправо по направлению стрелки.
3. Удалите  пластину [I] отпустив гайку замка [H].
4. Удалите гайку крепления ножа [C], используя приложенный ключ. Если нож поворачивается вместе с гайкой, заприте нож установкой стопора в отверстие в ноже [L].
5. Замените нож.

6. Проверьте правильность установки лицевой стороны ножа.

7. Настройте положение заточки [K] после каждой замены ножа.
F. Замена угольных щеток.
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 1. Слишком большой износ угольных щеток может привести к повреждению мотора. Угольная щетка должна быть заменена, когда износ составит  5-6 мм.

 2. Меняйте одновременно правую и левую щетки.
 3. Удерживать щетки при установке следует за металлические части, не прикасаясь к графитовой поверхности.
Меры предосторожности                
Предохранитель ножа [E] устанавливайте в нижнее положение при неработающем ноже, а во время работы максимально приближенным к поверхности разрезаемых тканей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Размер ножа:                 100mm

Форма ножа:                Octagon*

Высота настила:           25mm[1"]

Чистый вес:                   2.9kgs

Питание: однофазное 100V-120 V

220V-240V Power         :100 W

ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КАМНЯ

Удержите камень рукой, вставьте шестигранник в отверстие, в оси заточного камня и поверните в направлении стрелки. Удалите используемый камень, и замените новым.

