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CUTTING MACHINE
   ДИСКОВЫЙ РАСКРОЙНЫЙ НОЖ

             INSTRUCTON BOOK AND PARTS LIST

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Применение

Ручной электрический раскройный нож - один из ряда миниатюрных резаков с дисковым  вращающимся ножом, установленным на червячном механизме, с механизмом заточки лезвия ножа. Нож  может использоваться для раскроя таких материалов как хлопок, щелк,  шерсть, синтетических тканей, кожи, бумаги и т.д. Он  особенно подходит  для раскроя отдельных полотен или деталей.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Вставьте вилку электрического шнура в сетевую розетку, предварительно убедившись в соответствии питающего напряжения с напряжением указанным на шильдике ножа. Нож используется с двухпроводным электрическим шнуром. Возьмите нож в руку так, чтобы большим пальцем руки нажимать на кнопку выключателя. При нажати кнопки включается мотор вращения ножа, при отпускании - останавливается. 
ЗАТОЧКА НОЖА

Слегка нажмите кнопку заточки ножа, чтобы заточной камень прижался к режущей кромке вращающегося ножа. Произведите заточку кромки и отпустите кнопку заточки. Такой механизм заточки позволяет всегда поддерживать нож в отличном состоянии и обеспечивать качественный раскрой ткани.

ЗАМЕНА  НОЖА:

В случае необходимости заменить нож, проверните диск так,чтобы отверстие в диске и корпусе совпали, вставьте шпильку исключающую проворот ножа. Затем отверткой открутите винт28 и замените нож. При установке ножа обратите внимание,  чтобы установочные пальцы втулки 30 попали в пазы на ноже29.

ЗАМЕНА ЗАТОЧНОГО КАМНЯ:

Удалите нож, затем отпустите крепежный винт и снимите заточной камень. Установите новый заточной камень и произведите сборку в обратном порядке.
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩЕТОК:

После длительной работы, если электрические щетки износились более чем на 4 мм, они должны быть заменены новыми.  Для замены щеток необходимо отвинтить три винта на корпусе ножа и выдвинуть механизм из корпуса. Затем отвинтить крышечки щеток и вынуть изношенные щетки. Установить новые щетки и произвести сборку в обратном порядке.
СМАЗКА

 При эксплуатации нож должен систематически подвергаться чистке и регулярной смазке. Раз в год нож должен рабираться для смазки подшипников 13 и 15 , а также червячной пары редуктора 11 и 43.

РАСКРОЙ

Для раскроя различных тканей могут использоваться следующие ножи:

- 6 гранный нож-подходит для раскроя вязких тканей, синтетики, тонкой кожи, пластмассовых листов и любых скользких материалов

- Круглый нож-подходит для раскроя всех типов средних и тяжелых тканей и бумаг(газет).

- 8 гранный нож-подходит для раскроя стекловолокна и толстых скользких материалов.
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Three dimensional assembly picture
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Technical Specification
Cutting Capacity


8mm ' .:



Roted Power


45W • ,



Roted Voltage (single phase)


AC110/220V



Net Weight


1kg
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